1. Рассчитать предел прочности при стандартной влажности древе­сины березы. Для образца размером 20x20x30 мм при влажности 25 % раз­рушающая нагрузка составила 18 кН.