Определить пробивное напряжение изоляции одножильного кабеля с диаметром жилы 15.3 мм и толщиной изоляции 10мм , если пробивная напряженность электрического поля для изоляции равна 300 кв/см.