

где P=50 КН

q=60 КН/м


d=10\* м


a=0,1м

материал: сталь

E=2,0\*МПа

μ=0,30







P=30КН

ΔT=25 град

а=0,5м

F=30\*





M=0,1КН\*м

L=1,8м

n=0,3м

m=0,2м

G=МПа

