Определение показаний приборов.  
Определить показания приборов, учитывающих действующее значение параметров при воздействии на цепь постоянного Uo и синусоидального напряжения Uo(t). Сравнить полученные результаты. Построить векторную диаграмму токов.

R=X=50 Ом

U(t)=

