Определение показаний приборов.  
Определить показания приборов, учитывающих действующее значение параметров при воздействии на цепь синусоидального напряжения Uo(t).

При расчете параметров для синусоидального напряжения применить метод комплексных амплитуд.

R=X=50 Ом

U(t)=

