|  |  |
| --- | --- |
|  | Вариант 22.2  Дано:  R1 = 10 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 10 Ом  R4 = 5 Ом  R5 = 10 Ом  R6 = 10 Ом  E2 = 20В  E3 = 30В  J1 = 1A  Определить:   1. токи всех ветвей схемы, используя МКТ, МУП. 2. ток I4, используя МЭГi, МЭГu. 3. проверить баланс мощностей   4) привести схемы в EWB или Ms для измерения токов ветвей, напряжений на элементах, мощностей источников и приемников. |