|  |  |
| --- | --- |
|  | Вариант 22.2Дано:R1 = 10 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 10 ОмR4 = 5 ОмR5 = 10 ОмR6 = 10 ОмE2 = 20ВE3 = 30ВJ1 = 1AОпределить:1. токи всех ветвей схемы, используя МКТ, МУП.
2. ток I4, используя МЭГi, МЭГu.
3. проверить баланс мощностей

4) привести схемы в EWB или Ms для измерения токов ветвей, напряжений на элементах, мощностей источников и приемников. |