Построить эпюру внутренних силовых факторов, определить опасное сечение по изгибающему моменту, выполнить проверку по моменту рамы

