**Определение геометрических характеристик плоских сечений**





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Двутавр №22:** | **Уголок равнополочный №9** | **Лист** |
| m = 24 kg/mh = 220 mmb = 110 mmS = 5.4 mmt = 8,7 mmA = 30.6 cm^2**x-x**Jx = 2550 cm^4Wx = 232 cm^3**y-y**Sx = 131cm^2Jy = 157 cm^2Wy = 28.6 cm^2iy = 2.27 cm | m = 8.33 kg/mb = 90 mmd = 6 mmR = 10r = 3.3A = 10.6 cm^2**x-x**Jx = 82.1 cm^4ix = 2.78 cm**x0-x0**Jx0max = 130 cm^2ix0max = 3.5 cm**y0-y0**Jy0min = 34 cm^4iy0min = 1.79 cm**x1-x1**|Jxy| = 48.1 cm^4Z0 = 2.43 cm | b = 32 cmh = 0.8 cmA = 25.6 cm^2 |